{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Formblatt CO2-Bonus"],"not_rendered":{"charts":0,"images":2,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":1,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Formblatt CO2-Bonus","index":0,"n_rows":82,"n_cols":16,"rows_kept":82,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[11,13,12,13],[48,4,49,7],[37,0,37,7],[41,7,43,7],[44,4,46,6],[44,7,46,7],[38,7,40,7],[41,4,43,6],[38,4,40,6],[30,0,36,0],[29,0,29,7],[11,8,12,8],[21,0,28,0],[13,0,19,0],[20,0,20,7],[11,11,12,11],[60,4,60,7],[64,0,65,7],[53,4,59,7],[50,4,52,7],[11,7,12,7],[11,10,12,10],[11,9,12,9],[1,1,1,5],[2,3,2,5],[11,12,12,12],[3,0,3,7],[5,0,5,7],[8,0,8,1],[10,0,10,7],[4,0,4,1],[11,2,12,2],[11,4,12,4],[11,6,12,6],[11,5,12,5]]}
[]
[]
[]
["Für den Einsatz nachwachsender, Kohlenstoff speichernder Baustoffe aus nachhaltiger Bewirtschaftung\n"]
["Status:"]
["Formblatt zur Berechnung der kg nawaros/m² Wohnfläche"]
["Die gelb hinterlegten Felder sind auszufüllen."]
[]
["Wohnfläche [m²]:"]
[]
["Anmerkung: Ist das verbaute Material nicht in der Liste vorhanden, muss dieses dem nächstliegenden Datensatz (z.B. Material mit ähnlicher Dichte oder ähnlichem Bauprodukt) zugeordnet werden."]
[null,null,"Verbautes Volumen\nEntsprechend\nbeiliegender Rechnung 1)\n[m³]",null,"Dichte, inkl. Holzfeuchte 2) [kg/m³] (lutro)","Verbaute Masse (lutro) 1)\n[kg] ","Verbaute Holzmasse (atro + ohne Zusatzstoffe) [kg]","Zur Information:\nIm Baustoff gebundene Menge CO2 3)\n[kg CO2]","% Zusatzstoffe/Bindemittel","% Holzfeuchte","Kohlenstoff-gehalt [kgC/m³]","Kohlenstoff-gehalt [kg C]","gebundene Menge CO2 \n[kg CO2]","Quelle Datensatz"]
["Material-Typ","Material 1)",null,"zertifiziert nach FSC, PEFC oder Naturland 1)"]
["Vollholz in [m³]","Nadelschnittholz",null,null,484.51,{"$f":"IF(C14>0,C14*E14,\" \")","v":" "},{"$f":"IF(C14>0,(F14-(F14*I14/100))/(1+(J14/100)),\" \")","v":" "},{"$f":"IF(C14>0,G14*0.5*(44/12),\" \")","v":" "},0,12,216.3,{"$f":"K14*C14","v":0},{"$f":"L14*44/12","v":0},"thünen"]
[null,"Konstruktionsvollholz",null,null,493,{"$f":"IF(C15>0,C15*E15,\" \")","v":" "},{"$f":"IF(C15>0,(F15-(F15*I15/100))/(1+(J15/100)),\" \")","v":" "},{"$f":"IF(C15>0,G15*0.5*(44/12),\" \")","v":" "},{"$f":"0.043+0.002+0.059","v":0.104},12,219.83,{"$f":"K15*C15","v":0},{"$f":"L15*44/12","v":0},"thünen"]
[null,"Balkenschichtholz (Duo-Triobalken)",null,null,500.36,{"$f":"IF(C16>0,C16*E16,\" \")","v":" "},{"$f":"IF(C16>0,(F16-(F16*I16/100))/(1+(J16/100)),\" \")","v":" "}," ",{"$f":"0.655+0.031+0.309+0.005","v":1},12,221.14,0,0,"thünen"]
[null,"Brettschichtholz - Standardformen",null,null,507.11," "," "," ",{"$f":"1.622+0.058+0.057+0.0003","v":1.7373000000000001},12,222.46,0,0,"thünen"]
[null,"Brettschichtholz - Sonderformen",null,null,508.43," "," "," ",{"$f":"2.199+0.293+0.011","v":2.5030000000000001},12,221.3,0,0,"thünen"]
[null,"Brettsperrholz",null,null,489.41," "," ",{"$f":"IF(C19>0,G19*0.5*(44/12),\" \")","v":" "},{"$f":"0.814+0.691+0.039","v":1.5439999999999998},12,215.12,0,{"$f":"L19*44/12","v":0},"thünen"]
[null,"Laubschnittholz",null,null,761.6," "," ",{"$f":"IF(C20>0,G20*0.5*(44/12),\" \")","v":" "},0,12,340,0,0,"thünen"]
[]
["Holz-\nWerkstoffe in [m³]","3-und 5-Schichtholzplatten",null,null,510.45,{"$f":"IF(C22>0,C22*E22,\" \")","v":" "},{"$f":"IF(C22>0,(F22-(F22*I22/100))/(1+(J22/100)),\" \")","v":" "},{"$f":"IF(C22>0,G22*0.5*(44/12),\" \")","v":" "},3.4860000000000002,12,219.94,{"$f":"K22*C22","v":0},{"$f":"L22*44/12","v":0},"thünen"]
[null,"Sperrholz",null,null,823.93,{"$f":"IF(C23>0,C23*E23,\" \")","v":" "},{"$f":"IF(C23>0,(F23-(F23*I23/100))/(1+(J23/100)),\" \")","v":" "},{"$f":"IF(C23>0,G23*0.5*(44/12),\" \")","v":" "},10.87,8,340,{"$f":"K23*C23","v":0},0,"thünen"]
[null,"OSB",null,null,600," ",{"$f":"IF(C24>0,(F24-(F24*I24/100))/(1+(J24/100)),\" \")","v":" "}," ",{"$f":"3.52+1.61+1.89","v":7.02},5,265.43,0,0,"thünen"]
[null,"Röhrenspanplatte",null,null,272," ",{"$f":"IF(C25>0,(F25-(F25*I25/100))/(1+(J25/100)),\" \")","v":" "}," ",{"$f":"7.405+0.125","v":7.53},7,117.6,0,0,"thünen"]
[null,"Spanplatte, melaminbeschichtet",null,null,633.29," "," "," ",{"$f":"6.84+1.372+0.001+0.311+0.234+0.082+1.452","v":10.292},7,265.48,0,0,"thünen"]
[null,"Spanplatte, roh",null,null,633.30999999999995," "," "," ",{"$f":"7.513+0.796+0.065+0.135+0.392+0.22+0.002+0.042","v":9.1649999999999991},7,268.83,0,0,"thünen"]
[null,"MDF",null,null,737.5," "," "," ",{"$f":"12.961+0.631","v":13.592000000000001},8,295.14999999999998,0,0,"thünen"]
[null,"HDF",null,null,849.92," ",{"$f":"IF(C29>0,(F29-(F29*I29/100))/(1+(J29/100)),\" \")","v":" "},{"$f":"IF(C29>0,G29*0.5*(44/12),\" \")","v":" "},{"$f":"13.33+0.66","v":13.99},9,334.67,0,0,"thünen"]
[]
["Dämmstoffe in [m³]","Holzwolleleichtbauplatten",null,null,360,{"$f":"IF(C31>0,C31*E31,\" \")","v":" "},{"$f":"IF(C31>0,(F31-(F31*I31/100))/(1+(J31/100)),\" \")","v":" "},{"$f":"IF(C31>0,G31*0.5*(44/12),\" \")","v":" "},5,10,null,{"$f":"K31*C31","v":0},{"$f":"L31*44/12","v":0},"thinkstep"]
[null,"Holzfaserdämmplatte",null,null,151,{"$f":"IF(C32>0,C32*E32,\" \")","v":" "},{"$f":"IF(C32>0,L32*2,\" \")","v":" "},{"$f":"IF(C32>0,G32*0.5*(44/12),\" \")","v":" "},null,null,64.64,{"$f":"K32*C32","v":0},{"$f":"L32*44/12","v":0},"thünen"]
[null,"Zellulose Faserplatten",null,null,80," ",{"$f":"IF(C33>0,L33*2,\" \")","v":" "},{"$f":"IF(C33>0,G33*0.5*(44/12),\" \")","v":" "},null,null,26,{"$f":"K33*C33","v":0},{"$f":"L33*44/12","v":0},"Sphera Solutions GmbH"]
[null,"Zellulose Einblas-Dämmstoff",null,null,45," "," "," ",null,null,20.25,0,0,"Sphera Solutions GmbH",null," "]
[null,"Hanf-/Flachsvlies",null,null,38," "," "," ",null,null,16.149999999999999,0,0,"Sphera Solutions GmbH"]
[null,"Expandierter Kork",null,null,80," ",{"$f":"IF(C36>0,(F36-(F36*I36/100))/(1+(J36/100)),\" \")","v":" "},{"$f":"IF(C36>0,G36*0.5*(44/12),\" \")","v":" "},null,10,null,0,0,"thinkstep"]
[null,"Stroh",null,null,100," ",{"$f":"IF(C37>0,(F37-(F37*I37/100))/(1+(J37/100)),\" \")","v":" "},{"$f":"IF(C37>0,G37*0.5*(44/12),\" \")","v":" "},null,10,null,0,{"$f":"L37*44/12","v":0},"FASBA e.V."]
[]
["Vollholz:",null,null,null,"Verbaute kg nawaros /m² WF:",null,null,{"$f":"IF(C9>0,SUM(G14:G20,G22:G29,G31:G37)/C9,0)","v":0}]
["Nadelschnittholz","Datensatz: 3.1.01 Nadelschnittholz - getrocknet (Durchschnitt DE) "]
["Konstruktionsvollholz","Datensatz: 3.1.02 Konstruktionsvollholz (Durchschnitt DE)"]
["Balkenschichtholz (Duo-Triobalken)","Datensatz: 3.1.03 Balkenschichtholz (Durchschnitt DE)",null,null,"Verbaute kg nawaros:",null,null,{"$f":"H39*C9","v":0}]
["Brettschichtholz - Sonderformen","Datensatz: 3.1.04 Brettschichtholz - Sonderformen (Durchschnitt DE)"]
["Brettschichtholz - Standardformen","Datensatz: 3.1.04 Brettschichtholz - Standardformen (Durchschnitt DE)"]
["Brettsperrholz","Datensatz: 3.1.05 Brettsperrholz (Durchschnitt DE)",null,null,"Speichermenge CO2\nGesamt: ",null,null,{"$f":"SUM(H14:H20,H22:H29,H31:H37,0)","v":0}]
["Laubschnittholz","Datensatz: 3.1.01 Laubschnittholz - getrocknet (Durchschnitt DE)"]
["Holzwerkstoffe:"]
["3-und 5-Schichtholzplatten","Datensatz: 3.2.01 3- und 5-Schicht Massivholzplatte (Durchschnitt DE)"]
["Sperrholz","Datensatz: 3.2.02 Furniersperrholz (Durchschnitt DE)",null,null,"1) Nachvollziehbare Nachweise sind dem Förderantrag beizulegen"]
["OSB","Datensatz: 3.2.04 Oriented Strand Board (Durchschnitt DE)"]
["Röhrenspanplatte","Datensatz: 3.2.06 Röhrenspanplatte (Durchschnitt DE)",null,null,"2) Quelle: ökobau.dat Version: 2021-I vom 04.01.2021 und 2021-II vom 25.06.2021, Angaben inkl. Holzfeuchte (lutro)"]
["Spanplatte, melaminbeschichtet","Datensatz: 3.2.06 Spanplatte - melaminbeschichtet (Durchschnitt DE)"]
["Spanplatte, roh","Datensatz: 3.2.06 Spanplatte, roh (Durchschnitt DE)"]
["MDF","Datensatz: 3.2.07 Mitteldichte Faserplatte (Durchschnitt DE)",null,null,"3) Nachwachsende regenerative Baustoffe (Masse des Holzes, atro) bestehen zu 50% aus Kohlenstoff (C). Somit enthält 1 kg Baustoff (atro, ohne Zusatzstoffe) 0,5 kg Kohlenstoff (C). Diese Menge an Kohlenstoff (C) ist wiederum in 1,8 kg CO2 gebunden. Ergebnis: 1 kg an nachwachsendem regenerativen Baustoff bindet die Menge an Kohlenstoff, die in 1,8 kg vom Klimagas CO2 enthalten ist."]
["HDF","Datensatz: 3.2.07 Hochdichte Faserplatte (Durchschnitt DE)"]
["Dämmstoffe:"]
["Holzwolleleichtbauplatten","Datensatz: 2.7.01 Holzwolle-Leichtbauplatte "]
["Holzfaserdämmplatte","Datensatz: 2.10.01 Holzfaserdämmstoff Trockenverfahren (Durchschnitt DE) "]
["Zellulose Faserplatten","Datensatz: 2.11.02 Zellulosefaserplatten "]
["Zellulose Einblas-Dämmstoff","Datensatz: 2.11.01 Zellulosefaser Einblas-Dämmstoff"]
["Hanf-/Flachsvlies","Datensatz: 2.13.01 Hanfvlies/ 2.12.01 Flachsvlies",null,null,"Erstellungsdatum Arbeitsblatt: 22.09.2021"]
["Expandierter Kork","Datensatz: 2.9.01 Expandierter Kork"]
["Stroh","Datensatz: 2.23.01 FASBA e.V. Baustroh; 100 kg/m³"]
[]
["Für die Richtigkeit der Angaben:"]
[]
[]
["München, den __________________",null,null,"München, den __________________"]
[]
[]
[]
[]
["______________________________",null,null,"______________________________"]
["Unterschrift Bauherr*in",null,null,"Unterschrift Architekt*in"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["Stempel Bauherr*in",null,null,"Stempel Architekt*in"]